**M ű s z a k i l e í r á s**

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évben is tervezett a költségvetésében út , gyalogjárda , és parkolósáv felújításokat.

Az alábbi út építési felújítási munkákat kívánják megoldani 2018 évben:

* Présút járda térkő burkolattal való ellátása kétoldali kerti szegéllyel 2,00 m. szélességben
* Árpád utca térköves gyalogjárda építés 1,50 m. szélességben egy oldali kerti szegéllyel
* Iskola udvarban murva burkolatú személygépkocsi parkoló kialakítás beton szegélyekkel.
* Ifjúság téren térkő burkolatú parkoló sávok építése beton szegélyek közé
* Mező utca Sporttrlrp körül térkő burkolatú parkolósávok kialaítása beton szegélyekkel
* Fazekas köz útpálya felújítása aszfalt burkolattal. Kétoldali vöröskavics szegélyezés
* Ifjúság tér játszótér körül térkő gyalogjárda építése kerti szegéllyel.

Présút járda:

A Szent Imre lakóutcától indulva a Présút melletti gyalogjárda kerül kiépítésre 205 fm. hosszon 2,00 m. szélességgel kétoldali kerti szegély közé. A térkő alatt 10 cm. ckt soványbeton alaptest készül, a vöröskavics ágyazati rétegre. A térkő felülete 410 m2. 6 cm. vtg.

Árpád utca:

Az Árpád utca jobb oldalán közvetlen a telekhatár melletti közterületi szakaszon készül egy térkő burkolatú gyalogjárda 355 fm. hosszon, valamin 1,50 m. szélességgel, egyodali kerti szegély megtámasztással. A térkő alatt 10 cm. ckt soványbeton alaptest készül, a vöröskavics ágyazati rétegre. A térkő felülete 426 m2. 6 cm. vtg.

Iskola udvarban személygépkocsi parkoló kialakítás:

Az Általános iskola udvarában készül egy murva felületű beton szegélyezéssel ellátott személygépkocsi parkoló 46 x 16 m felületen. A parkoló burkolata döngölt murva felület, a csapadékvíz elvezetése részben felületi részben alagcsövezve készül. A parkoló felülete 740 m2

Ifjúság téren parkoló sávok burkolása:

Az ifjúság téri aszfalt burkolatú útpálya mellett készül térkő burkolatú személygépkocsi parkoló, szintén beton szegélyezéssel ellátva. A parkoló részben párhuzamos, részben merőleges. A parkoló felülete 911 m2 6 cm. vtg. térkő, 15 cm. vtg-ú soványbeton ckt. burkolatalapra építve. A szegélyezése 294 + 226 fm hosszon készül.

Mező utca parkolóépítési munkái:

A Mező utcai Sporttelep környékén kíván az Önkormányzat burkolt felületű gépjármű parkolókat kiépíteni, amelyek kiszolgálják a sport rendezvények keletkező gépjármű igényét. A parkolók térkő burkolattal készülnek ckt soványbeton ágyazatra építve. Részben párhuzamos, részben merőleges kivitelben. A térkő parkolók csapadékvíz elvezetése is elkészül, a meglévő nyitott árokrendszerbe kötve. 450 fm. szegélysor épül K illetve süllyesztett szegéllyel. A térkő burkolat felülete 550 m2 6 cm vtg. térkővel 10 db. víznyelő akna kerül beépítésre.

Fazekas köz aszfalt burkolatú útpálya felújítás:

A szent Imre és Kolozsvári utca közti fazekas köz útburkolata kerül felújításra 90 fm. hosszon 3,00 m. szélességben 5+1 cm. aszfalt burkolattal. A burkolat felújítás fét oldalán 2 x 50 cm. vöröskavics padka készül.

Ifjúság tér játszótér körüli térkő burkolatú gyalogjárda készítése:

Az építendő játszóhajó körüli közterületi szakaszon készül egy térkő burkolatú gyalogjárda 100 fm. hosszon, valamin 2,00 m. szélességgel, kétoldali kerti szegély megtámasztással. A térkő alatt 10 cm. ckt soványbeton alaptest készül, a vöröskavics ágyazati rétegre. A térkő felülete 200 m2. 6 cm. vtg.